**ფორმა N1**

**განცხადება**

**სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად**

***(შესყიდვის ობიექტი:*** **ზამთრის და ზაფხულის უნიფორმა*)***

ქ.თბილისი 26 მარტი 2024 წ.

1. სს გეს „საქრუსენერგო“ შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს მითითებული საქონლის შესყიდვისთვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად დადგენილი წესით განხორციელებაზე, უფლებამოსილია შეარჩიოს მოსაწვევი პირები, შეაფასოს მათი განაცხადები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა დადოს მასთან შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.

2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და ფორმების მიხედვით:

ა) განცხადება მონაწილეობაზე (ფორმა N2);

ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის, ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ (ფორმა N3-N4);

გ) გადახდა განხორციელდება საქონლის მიწოდების და შესაბამისი მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში;

დ) ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში იგი არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ს. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული ბანკიდან) უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების ვადას;

ე) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების 3,5%-ს (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) ოდენობით. რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების ვადას;

ვ) პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს და უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი ინფორმაცია და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

* **ცნობა რომ არ ერიცხება დავალიანება ბიუჯეტის წინაშე;**
* **ცნობა რომ ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;**
* **ცნობა რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია;**
* **შეფასებას ექვემდებარება მხოლოდ ის წინადადებები რომლებიც შეესაბამება ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და შემსყიდველისთვის გათავლისწინებულ თანხობრივ პარამეტრს.**

3. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ დახურულ კონვერტში შემდეგ მისამართზე:

ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს შესყიდვების სამსახური.

4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 3 აპრილი 17:00 საათი. აღნიშნული ვადის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

5. განაცხადება შეფასდება 2024 წლის 3 აპრილს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“ შესყიდვების სამსახური.

6. განაცხადი შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და წარდგენილი მე-3 პუნქტში მითითებულ მისამართზე დალუქულ კონვერტში, წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება.

7. ფასები შემოთავაზებულ უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში ***(სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება***);

8. მიწოდება იწარმოებს ფასებისა და მიწოდების ვადების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად.

9. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მისი წარდგენის დღიდან.

10. შემოსული განაცხადის შეფასება იწარმოებს „ტექნიკური შესაბამისობის, ფასებისა და მიწოდების ვადების” ფორმის მიხედვით. განაცხადი, რომელიც არ შეესაბამება მე-2 და მე-3 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს და შესყიდვისთვის განსაზღვრულ თანხობრივ პარამეტრს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურისთვის შემუშავებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო.

11 გამარჯვებულად მიიჩნევა და შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ პრეტენდენტს შორის, რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი და რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.

***საქონლის ღირებულება უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის ყველა ხარჯს მათ შორის დამატებითი ღირებულების გადასახადს.***

***დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტ. 595 00 33 33/597 58 78 58***

**განცხადება მონაწილეობაზე**

**ფორმა N2**

ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში თქვენს \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(მიეთითება მოწვევის თარიღი)

მოწვევასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ განზრახული გვაქვს მივიღოთ მონაწილეობა პროცედურაში

და წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით:

ა) წინამდებარე განცხადება;

ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის ფასებისა და მიწოდების ვადების შესახებ;

ვადასტურებთ რა, რომ ჩვენ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ვეთანხმებით თქვენს

(მონაწილე პირის დასახელება)

მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, ვიღებთ ვალდებულებას გაგიფორმოთ ხელშეკრულება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

წინამდებარე განაცხადი ძალაშია წარმოდგენიდან 30 დღის განმავლობაში

მონაწილე პირის

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფორმა N3

**ტექნიკური დავალება**

**შესაძენი საქონლის დასახელება და რაოდენობა:**

**(ზამთრის და ზაფხულის უნიფორმა)**

პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ზამთრის და ზაფხულის უნიფორმები უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მითითებულ მონაცემებს:

1. ***ხალათი -*** ქსოვილიუნდა იყოს 100% ბამბა. 235გრ/მ2(+/-10გრ.) ფერის მედეგობა რეცხვაზე, შუქზე მინიმუმ 4.უნდა იყოს მოკლე სტილის (ე.წ. პილოტკა), საყელო-კლასიკური, გულმკერდზე ორი ზედნადები ჯიბით, ქვემოთ ორი ჩაჭრილი ჯიბით. ხალათის დაბოლოება უნდა რეგულირდებოდეს რეზინით. უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით, რომელიც დაფარული უნდა იყოს საფენით და უნდა იკვრებოდეს 5 (ხუთი) კნოპზე. მკლავების დაბოლოება უნდა რეგულირდებოდეს კნოპებით. ქსოვილის ძირითადი ფერი უნდა იყოს მუქი ლურჯი - კომბინირებული წითელი კოკეტკით.

ხალათის ზურგზე დამუშავებული უნდა იყოს ნაქარგი წარწერა „საქრუსენერგო“.

ხალათის წინა კალთაზე, მკერდზე დამუშავებული უნდა იყოს კომპანიის ნაქარგი ლოგო.

1. ***კომბინიზონი (საზაფხულო) -*** ქსოვილიუნდა იყოს 100% ბამბა. 235გრ/მ2(+/-10გრ.) ფერის მედეგობა რეცხვაზე, შუქზე მინიმუმ 4. წინა კალთები დამუშავებული უნდა იყოს გვერდითი ზედნადები ჯიბეებით, მკერდზე დამუშავებული უნდა იყოს ზედნადები ჯიბე, რომელიც უნდა იხურებოდეს სარქველით, ბოლოები დამუშავებული უნდა იყოს 2,5 სმ. განის მანათობელი ლენტით. ქსოვილი უნდა იყოს მუქი ლურჯი ფერის.
2. ***მაისური -*** ქსოვილიუნდა იყოს 100% ბამბა, პენია 155 ± 10გრ. უნდა იყოსმოკლე სახელოებით, წითელი ფერის. მკერდზე მარცხენა მხარეს უნდა იყოს კომპანიის ლოგო შოლკოგრაფიით.
3. ***საწვიმარი ლაბადა -*** ქსოვილი უნდა იყოს - ოქსფორდი წყალგაუმტარი, 100% პოლიესტერი, მემბრანით. უნდა იყოს მუხლამდე სიგრძის, სწორი სილუეტის, გრძელი მკლავით, მკლავების დაბოლოებაზე დამუშავებული უნდა იყოს სარეგულირებელი სამაგრები ,,ფხრიწზე’’. უნდა იკვრებოდეს წინ ელვით და დამატებითი ქსოვილის საფენით ფხრიწებზე. საწვიმარზე დამუშავებული უნდა იყოს კაპიშონი.

საწვიმარი ლაბადის - წინა კალთაზე, მკერდზე დამუშავებული უნდა იყოს კომპანიის ლოგო შოლკოგრაფიით.

1. ***ქურთუკი (ზამთრის)*** *-* ქსოვილი უნდა იყოს წყალგაუმტარი 100% პოლიესტერი, 220 გრ/მ2 (+/-7%) წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10000მმ. მემბრანით, ორთქლგამტარობა არანაკლებ 1200 გრ/მ2. დღე და ღამე. ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4. ძირითადი ფერი უნდა იყოს ლურჯი (სასიგნალო შეფერილობით) - კომბინირებული წითელი ფერის კოკეტკით. წინა კალთა უნდა იკვრებოდეს ელვა - შესაკრავით, რომელიც უნდა იფარებოდეს ქსოვილის დამატებითი ფენის სარქველით. სარჩული უნდა იყოს დათბილული სინდეპონით, წინა კალთები დამუშავებული უნდა იყოს ორმაგი ზედნადები ჯიბეებით, რომელიც უნდა იხურებოდეს სარქველებით, წინა კალთა და ზურგი დამუშავებული უნდა იყოს 2,5 სმ. განის მანათობელი ლენტით. მკლავები დამუშავებული უნდა იყოს პაატებით, რომელიც უნდა რეგულირდებოდეს ფხრიწის საშუალებით. ქურთუკს უნდა ქონდეს მოსახსნელი დათბილული კაპიშონი.

ქურთუკის ზურგზე დამუშავებული უნდა იყოს ნაქარგი წარწერა „საქრუსენერგო“.

ქურთუკის წინა კალთაზე მკერდზე დამუშავებული უნდა იყოს კომპანიის ლოგო შოლკოგრაფიით.

1. ***კომბინიზონი (ზამთრის) -*** ქსოვილი უნდა იყოს წყალგაუმტარი 100% პოლიესტერი, 220 გრ/მ2 (+/-7%) წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10000მმ. მემბრანით, ორთქლგამტარობა არანაკლებ 1200 გრ/მ2. დღე და ღამე. ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4. წინა კალთები დამუშავებული უნდა იყოს გვერდითი ზედნადები ჯიბეებით, მკერდზე დამუშავებული უნდა იყოს ზედნადები ჯიბე, რომელიც უნდა იხურებოდეს სარქველით, ბოლოები დამუშავებული უნდა იყოს 2,5 სმ. განის მანათობელი ლენტით.

მიწოდებული საქონლის ხარისხი უნდა აკმაოფილებდეს არსებულ სტანდარტებს.

პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს შესყიდვის ობიექტის ნიმუში რომელიც უნდა შეესაბამებოდებს ტექნიკურ დავალებას.

პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი შესყიდვის ობიექტის ნიმუში დაზუსტებას არ ექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის საკონკურსო პროცედურებიდან დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტს შესყიდვის ობიექტის ნიმუში (წარმოდგენის შემთხვევაში) დაუბრუნდება წერილობითი მოთხოვნიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში (გარდა გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილისა).

შესყიდვის ობიექტის ნიმუშის წარმოდგენის ადგილი ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N1, სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს შენობა, შესყიდვების სამსახური. **მობ: 595 00 33 33/597 58 78 58**

***ზამთრის და ზაფხულის უნიფორმების ზომები დაზუსტდება უშუალოდ ხელშეკრულების გაფორმების დროს.***

**ინფორმაცია ფასებისა და მიწოდების ვადების შესახებ**

**ფორმა N4**

(ივსება მიმწოდებლის მიერ)

**ზამთრის და ზაფხულის უნიფორმების მიწოდება სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-სათვის (შემსყიდველი) მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.**

მიწოდების ადგილი: საქართველო ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის N1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით  (კომპლექტი, ცალი) | რაოდენობა | მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) | გარანტიის ვადა |
|  | უნიფორმა საზაფხულო ბრენდირებული |  | 200 (ორასი)  კომპლექტი |  | მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 12 თვე. |
|  | უნიფორმა ზამთრის ბრენდირებული |  | 120 (ას ოცი)  კომპლექტი |  |
|  | საწვიმარი ლაბადა ბრენდირებული |  | 120 (ას ოცი) ცალი |  |
|  | მაისური ბრენდირებული |  | 160 (ას სამოცი) ცალი |  |

წარმოდგენილი ფასი უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ საქონლის მიწოდებისთვის გასაწევ ყველა ხარჯს, ტრანსპორტირება, განბაჟება, დამატებითი ღირებულების გადასახადი და სხვა.

წინამდებარე კონკურსში გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ, სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’’-სათვის მოწოდებული პროდუქცია უნდა იყოს ახალი, ინდივიდუალურ ქარხნულ შეფუთვაში.

მოწოდებული საქონლის ხარისხი უნდა აკმაოფილებდეს არსებულ სტანდარტებს.

***უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***